# Typ 7: Fehlermeldungen bei der Übernahme von binärer Daten in die Steuerung (optional)

Werden beim Hochlauf der Steuerung oder bei der Aktualisierung von Parameterlisten in binärer Form unbekannte Einträge festgestellt, werden Fehlermeldungen erzeugt.

Diese Fehlermeldungen enthalten folgende zusätzliche Diagnosedaten:

Datenformat | Element | enthält
STRUKT_NAME | strukt_name | Strukturelement

Verwendungsbeispiel:

- Fehlerhafter Eintrag in der Parameterliste des Decoders (SDA-MDS), unbekanntes Element