# Beschleunigung bei rotatorischen Achsen (P-STUP-00198)

P-STUP-00198 | Dimensionseinstellung Beschleunigung rotatorischer Achsen für PLCopen
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann für PLCopen-Bausteine eingestellt werden, in welcher Dimension Beschleunigungsangaben bei rotatorischen Achsen an den Baustein zu übergeben sind.
Parameter | plcopen_unit.rotatory.acceleration
Datentyp | STRING
Datenbereich | deg/s2 Beschleunigung in °/s² rev/s2 Beschleunigung in Umdrehungen/s² U/s2 Beschleunigung in Umdrehungen/s² deg/min2 Beschlunigung in °/s²
Dimension | ----
Standardwert | deg/s2
Anmerkungen |