# ID 21936

Achse hat keine SAI Eigenschaft.
Beschreibung | Für die Nutzung der PLCopen-Programmierung einer Achse muss bei der betroffenen Achse der Parameter P-AXIS-00457 gesetzt sein.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Korrigieren von P-AXIS-00457
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | [-]
Betroffener Parameter
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.