# ID 50168

Während des Satzvorlaufs wird keine Referenzpunktfahrt ausgeführt.
Beschreibung | Bei aktiver Funktion Satzvorlauf werden bestimmte Funktionen bzw. Funktionalitäten wie Handbetrieb oder Referenzpunktfahrt nicht unterstützt.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Funktionsanwahl bei gemeldeter Satznummer aus NC-Programm entfernen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.