# Parameter

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P31 | Länge in X der Tasche
@P32 | Länge in Y der Tasche
@P33 | Überfahrbereich [mm, inch] Standardwert = 5

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P7 | Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS) G54 bis G59 Eingabe ohne Adresse "G" Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben
@P9 | Verschieben des Messpunktes entlang der X-Achse
@P10 | Verschieben des Messpunktes entlang der Y-Achse
@P13 | Sicherheitsabstand zum Vorpositionieren Wird @P13 nicht angegeben, wird die gesamte Messstrecke im Messvorschub gefahren.