# ID 40072

FB-Fehler: Fehlerkennung 2 des FB STRING_TO_BUF.
Beschreibung | Der Funktionsbaustein nutzt den SPS-Laufzeitsystem-spezifischen Funktionsbaustein STRING_TO_BUF. Dieser spezifische Funktionsbaustein liefert die Fehlerkennung 2. Für weitere Informationen wird auf die Hilfe für alle *_TO_BUF-Funktionsbausteine und die spezielle Hilfe zum Funktionsbaustein STRING_TO_BUF des Herstellers des SPS-Laufzeitsystems verwiesen.
Reaktion | Klasse | - | Die am Eingang "InputString" angegebene Zeichenkette wird nicht als Bytefeld am Ausgang "ByteArray" ausgegeben.
Abhilfe | Klasse | - | Wenden Sie sich bitte an ihren Steuerungslieferanten.
Fehlertyp | -