# ID 70610

Die Tabelle der Flächenkompensation ist nicht groß genug.
Beschreibung | Über die Angabe der maximalen Tabelleneinträge (P-COMP-00061) für die Flächenkompensation einer Achse und der Angabe der jeweils letzten Indizes der Masterachsen (P-COMP-00010 und P-COMP-00011) wird die Tabelle für die Tabelle für die Kompensation bestimmt.

Das Produkt der Indizes ist größer als die zur Verfügung stehende Anzahl der Tabelleneinträge.

Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren der Parametrierung für die Flächenkompensation dieser Achse.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [-]
Parametrierter letzter Index P-COMP-00010 der Masterachse 1
%3: | Aktueller Wert [-]
Parametrierter letzter Index P-COMP-00011 der Masterachse 2
%4: | Fehlerhafter Wert [-]
Produkt der beiden Indizes
%5: | Oberer Grenzwert [-]
Parametrierte maximal Anzahl von Tabelleneinträgen P-COMP-00061
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.