# Bidirektionale Kongruenzprüfung der HLI Speicher Schnittstelle

Die ISG FB beauftragen die ISG-MCE über das sogenannte HLI. Da es sich um eine speichergekoppelte Schnittstelle handelt, ist eine speicherdeckungsgleiche (=kongruente) Nachdefinition dieser Schnittstelle in der SPS die Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion des Gesamtsystems. Deshalb ist innerhalb der MCP Bibliothek eine Kongruenzprüfung realisiert, die sicherstellt, dass die HLI-Schnittstelle nicht mit einer fehlerhaften HLI-Nachbildung betrieben wird.