# ID 110264

Unbekannter Eintrag bei Konfigurierung des PROFIBUS-Telegramms.
Beschreibung | Die Anzahl der Inkremente pro Umdrehung ist mit 0 angegeben.
Reaktion | Klasse | 3 | Parameter wird auf 1 gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 6 | Entsprechenden Parameter korrigieren, Telegrammkonfiguration überprüfen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
s. P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
%3: | Aktueller Wert [-]
%4: | Aktueller Wert [-]
%5: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | -