# ID 90119

Die programmierte Kontur ist nicht geschlossen.
Beschreibung | Bei Verwendung der Inneneckanwahl der WRK muss die nachfolgende Kontur geschlossen sein. Geschlossene Kontur bedeutet, dass der Endpunkt des Anwahlsatzes mit dem zuletzt programmierten Punkt vor der Abwahl der WRK übereinstimmt. Einzelne Sätze und Konturen mit nur zwei Bewegungssätzen können nicht mit diesem Verfahren angewählt werden.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Überprüfen der Programmierung des ersten und des letzten Satzes innerhalb der angewählten WRK. Bei einzelnen Sätzen oder bei Konturen mit nur zwei Bewegungssätzen Wechsel zu einem anderen Anwahlverfahren der WRK.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Abstand des Endpunktes des ersten Linearsatzes nach der Inneneckanwahl zum Endpunkt des letzten Bewegungssatzes vor der Abwahl der WRK.
%2: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Maximal zulässiger Abstand.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.