# ID 50356

SERCOS-Parameter: Datenlänge zu lang.
Beschreibung | Beim Schreiben bzw. Lesen von SERCOS Parametern im NC Programm über #IDENT WR[], #IDENT RD[] stimmt die programmierte Datenlänge nicht mit der Länge der SERCOS-Ident überein. Weitere Informationen zur Funktionalität siehe [PROG// Kapitel: Schreiben und Lesen von Antriebsparametern und Kommandos].
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Datentyp und Länge des SERCOS-Parameters prüfen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Identifikationsnummer [-]
Programmierte SERCOS Identnummer.
%3: | Aktueller Wert [-]
SERCOS Rückgabewert 1
%4: | Aktueller Wert [-]
SERCOS Rückgabewert 2
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.