# Tabelle der Korrekturwerte (kw.crosscomp.table[i].*)

Für jeden Stützpunkt (maximal 1000 Werte) wird in der Tabelle kw.crosscomp.table[i].* der entsprechende Korrekturwert der Slaveachse eingetragen. Die Kompensationstabelle gilt in positiver und in negativer Bewegungsrichtung. Sie enthält nachfolgende Elemente.

Strukturname | Index
table[i] | 0 ≤ i ≤ 999 (Maximal 1000 Werte)

## Weiterführende Informationen

- Stützpunkte der Masterachse (P-COMP-00006)
- Korrekturwerte für die Slaveachse (P-COMP-00007)