# ID 20991

Negative Drehzahl nicht erlaubt.
Beschreibung | Bei der spindelspezifischen Programmierung S[...] ist die Spindeldrehzahl negativ. Dies ist nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Korrektur der Spindeldrehzahl.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Fehlerhafte Spindeldrehzahl
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.