# ID 60157

FIFO für Auftragsquittierung kann nicht geschrieben werden.
Beschreibung | Aufträge an die Spindel, die über die HLI-Schnittstelle übergeben werden, werden von der Spindel nach erfolgter Ausführung quittiert. Als Schnittstelle zur SPS wird ein FIFO-Speicher verwendet. Diese Fehlermeldung wird ausgegeben, wenn die Spindel eine Auftragsquittierung an die SPS nicht in den Quittierungs-FIFO schreiben konnte, weil dieser voll ist.
Reaktion | Klasse | 2 | Sofortiger Stopp der Achse.
Abhilfe | Klasse | 6 | Die Fehlermeldung deutet auf ein SPS-Problem hin. Es ist zu prüfen warum von der SPS keine Quittierungen aus dem FIFO ausgelesen werden.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der Spindel
%2: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.