# ID 14396

Die Pattern-Rückzugsebene befindet sich unterhalb der Endposition einer Zyklusausführung.
Beschreibung | Zwischen der Positionierung zwischen den einzelnen Pattern-Positionen wird das Werkzeug auf die Pattern-Rückzugsebene zurückgezogen. Befindet sich das Werkzeug nach Zyklusdurchführung oberhalb dieser Rückzugsebene, erscheint diese Fehlermeldung.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Verwendung eines höheren Wertes für die Rückzugsebene PATTERN_RETRACT.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm