# ID 21077

Scalefaktor ist 0.
Beschreibung | Im Achskoppelbefehl ist der zur Definition eines Kopplungsfaktors (Scalefaktors) notwendige Zähler (<zähler>) mit dem Wert 0 belegt. [PROG//Kapitel: Erweiterte Programmierung von Achskopplungen]
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Achskoppelbefehl prüfen und <zähler> einen sinnvollen Wert zuweisen
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Fehlerhafter Wert des Zählers
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.