# ID 70273

Unterschiedliche Namen fuer EtherCAT Master Prozess.
Beschreibung | Für ein oder mehrere Achsen wurden unterschiedliche Prozessnamen für den EtherCAT Master unter dem Echtzeitbetriebssystem INtime angegeben (s. P-AXIS-00372). Es wird jedoch von der Steuerung nur ein EtherCAT Master Prozess unterstützt.
Reaktion | Klasse | 5 | Abbruch des Hochlaufs
Abhilfe | Klasse | 7 | Allen Achsen gleichen Prozessnamen P-AXIS-00372 zuweisen
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Angegebener Prozessname s. P-AXIS-00372
%3: | Erwarteter Wert [-]
Erwarteter Prozessname s. P-AXIS-00372
Fehlertyp | -