# ID 50974

Sollposition ausserhalb gueltigen Verfahrbereichs.
Beschreibung |
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
%4: | Unterer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
%5: |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.