# ID 120499

Aktiviertes Area kann nicht geloescht werden.
Beschreibung | Ein aktivierter Arbeits- oder Schutzraum (Area) kann mit dem "CLEAR" Befehl nicht gelöscht werden. Das soll verhindern, dass derzeit überwachte Areas gelöscht werden. Beispiel: %areaclear N10 #CONTROL AREA ON [ID2]

N20 #CONTROL AREA CLEAR[ID2] ……… ( Fehler

Behebung:

%areaclear

N10 #CONTROL AREA ON [ID2]

N15 #CONTROL AREA OFF [ID2]

N20 #CONTROL AREA CLEAR [ID2]< clear

Reaktion | Klasse | 1 | NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt., es erfolgt kein Löschen des Areas.
Abhilfe | Klasse | 1 | Deaktivieren des Arbeits- oder Schutzraums mit dem Befehl #CONTROL AREA OFF [ID xx] vor dem Löschen.
Parameter | %1: | Identifikationsnummer [-]
Area ID
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.