# ID 21868

Variable konnte nicht angelegt werden, da nicht genug Speicher vorhanden ist.
Beschreibung | Die lokale Variable kann nicht angelegt werden, weil zu wenig Speicherplatz reserviert wurde. Die Reservierung des Speicherplatzes erfolgt über P-CHAN-00418 bei V.CYC.-Variablen oder bei @P-Variablen über P-CHAN-00481. Bei V.L.-Variablen ist ein Erhöhen des Speichers nicht möglich.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm oder Kanalparameter prüfen und korrigieren.

- Bei V.CYC.-Variablen P-CHAN-00418 korrigieren
- Bei @P-Variablen P-CHAN-00481
- Bei allen anderen Variablen muss die Programmierung entsprechend modifiziert werden.

Parameter | %1: | Identifier [-]
Variablentyp (V.L, V.CYC., @P,…)
%2: | Grenzwert [-]
Freier Speicher in Bytes
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Erforderlicher Speicher in Bytes
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.