# CNC-Objekte

Name | Maximum velocity on path |
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die maximale Bahngeschwindigkeit auf der Bahn gelesen werden. |
Task | GEO (Port 551) |
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0xF
Datentyp | UNS32 | Länge | 4
Attribute | read | Einheit | [µm/s]
Anmerkungen |  |

Name | Actual velocity on path |
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die aktuelle Bahngeschwindigkeit gelesen werden. |
Task | GEO (Port 551) |
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x15
Datentyp | REAL64 | Länge | 8
Attribute | read | Einheit | [µm/s]
Anmerkungen |  |

Name | Maximum velocity on path at block end |
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die maximale Bahngeschwindigkeit auf der Bahn am Satzende gelesen werden. |
Task | GEO (Port 551) |
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x10
Datentyp | UNS32 | Länge | 4
Attribute | read | Einheit | [µm/s]
Anmerkungen |  |