# Bahnlänge relevanter Sätze (P-CHAN-00124)

P-CHAN-00124 | Bahnlänge relevanter Sätze (B-Spline)
Beschreibung | Der Parameter bestimmt die maximale Bahnlänge relevanter Sätze. Sind Sätze länger als die angegebene Länge, so wird der B-Spline implizit abgewählt.
Parameter | hsc.bspline.max_path_length
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0 ... MAX(REAL64)
Dimension | 0.1µm
Standardwert | 0
Anmerkungen |