# ID 90115

Wechsel der Anwahlseite bei aktiver Inneneckanwahl nicht erlaubt.
Beschreibung | Bei aktiver Inneneckanwahl (G238) der WRK ist der Wechsel der Anwahlseite nicht erlaubt.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Unzulässige G-Funktion entfernen.
Parameter | %1: | Satznummer [-]
Nummer der unzulässig programmierten G-Funktion
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.