# Konfiguration des Syntaxchecks (syn_chk.*)

Der Syntaxcheck erlaubt die Überprüfung eines NC-Programms durch die NC mit Weiterlauf im Fehlerfall, wenn möglich. Es werden nur tatsächlich durchlaufene Programmzeilen geprüft. Der NC-Kanal wird weiterhin versorgt, es werden jedoch keine Achsen/Antriebe bewegt. Dies hat den Vorteil, dass ein NC-Programm bzgl. Werkzeugradiuskorrektur oder z.B. Softwareendschalterüberwachung mit geprüft wird und dadurch eine umfassendere Kontrolle möglich ist.

## Weiterführende Informationen

- Fehleranzahl pro Zeile (P-CHAN-00020)
- Fehleranzahl im NC-Programm (P-CHAN-00019)
- Angabe des Betriebsmodus (P-CHAN-00028)
- Prüfergebnis des Syntaxcheck in Datei schreiben (P-CHAN-00416)