# ID 51048

Zu kleiner P-STUP-00033 führt zu verzögertem Anzeigen der HLI-Variable dist_to_geom_end_r.
Beschreibung | Mit dem NC-Befehl #DIST TO GO BEGIN wird der Beginn einer Sequenz markiert, für die bis zum Ende der Sequenz mit #DIST TO GO END der Achsfahrweg berechnet werden soll. Um den Achsfahrweg bis zum Ende der Sequenz bestimmen zu können, muss die gesamte Sequenz vorliegen. Bei zu klein parametriertem P-STUP-00033 ist dies nicht immer möglich.

Ist der Speicher zu klein dimensioniert, so kann der Achsfahrweg nicht bis zur #DIST TO GO END Markierung berechnet werden und die Anzeige über das HLI-Datum dist_to_geom_end_r bleibt so lange ungültig, bis die Sequenz komplett vorhanden ist.

Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, keine Reaktion.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und korrigieren des Parameters P-STUP-00033
Parameter | %1: | Satznummer [-]
Satznummer des letzten NC-Satzes, der noch innerhalb der Sequenz ist. Dient als Anhaltspunkt für die Vergrößerung von P-STUP-00033.
Fehlertyp | -