# ID 22273

Warteschlange für offene Antriebsanfragen ist bereits voll.
Beschreibung | Die Anzahl der maximal möglichen Antriebsanfragen ist von der Konfiguration abhängig. Diese Anzahl wurde überschritten. Mögliche Ursachen:

- Der Antrieb benötigt länger als erwartet für die Rückmeldungen
- Es wurden zu viele Antriebsanfragen programmiert

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Reduzieren der Antriebsanfragen
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 des betroffenen Antriebs
%2: | Identifikationsnummer [-]
Nummer des Objekts. (Dezimaldarstellung)
%3: | Aktueller Wert [-]
Rückgabewert 1 des Service-Kanals
%4: | Aktueller Wert [-]
Rückgabewert 2 des Service-Kanals
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.