# ID 20057

Werkzeugkorrektur ausserhalb erlaubtem Datenformat.
Beschreibung | Beim Herausrechnen der werkzeugbedingten Korrekturen wird der zulässige Wertebereich überschritten.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Werkzeugkorrekturen prüfen und ändern. Eventuell ist für eine Achse eine zu große Werkzeugkorrektur konfiguriert oder der Werkzeugwechsel wird an einer Position durchgeführt, die an der Grenze des Zahlenbereiches liegt. In diesem Fall für die Berücksichtigung der Werkzeugkorrektur eine andere Position anfahren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | ]Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
%3: | Unterer Grenzwert [-]
%4: | Oberer Grenzwert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.