# ID 21530

Zirkularinterpolation bei aktiver Trafo-PTP-Programmierung nicht erlaubt.
Beschreibung | Die Kreisprogrammierung (G02/G03) ist bei aktiver PTP-Bewegungsführung (#PTP ON) nicht erlaubt.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern.. Kreisprogrammierung entfernen bzw. nach #PTP OFF verschieben.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.