# Einheit der konstanten Schnittgeschwindigkeit (P-CHAN-00360)

P-CHAN-00360 | Einheit der konstanten Schnittgeschwindigkeit
Beschreibung | Die mit G96 programmierte konstante Schnittgeschwindigkeit wird in der Grundeinstellung unabhängig von G70 (Inch) oder G71(Metrisch) immer in der Einheit m/min angegeben. Wird dieser Parameter auf 1 gesetzt, dann muss bei aktivem G70 (Inchprogrammierung) der Wert der konstanten Schnittgeschwindigkeit in ft/min angegeben werden.
Parameter | enable_unit_feet_cut_speed
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Konstante Schnittgeschwindigkeit wird immer in m/min programmiert. 1: Konstante Schnittgeschwindigkeit wird bei aktivem G70 in ft/min programmiert.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |