# Eigenfrequenz Achssimulation Nenner (P-AXIS-00061)

P-AXIS-00061 | Eigenfrequenz der Achssimulation (Nenner)
Beschreibung | Der Parameter definiert die Eigenfrequenz der Achssimulation(Nenner). Eigenfrequenz = P-AXIS-00062 / P-AXIS-00061
Parameter | antr.simu.eigenfrequenz_n
Datentyp | UNS32
Datenbereich | MAX(UNS32) ≥ eigenfrequenz_n ≥ 1
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: s | R,S: s
Standardwert | 1
Antriebstypen | Simulation
Anmerkungen | Es wird direkt der Wert von ω0 angegeben.