# ID 110388

Maximaler Fahrweg für Referenzpunktfahrt der Gantry-Slaveachse ist kleiner als 0.
Beschreibung | In der Achsparameterliste wurde für den Parameter P-AXIS-00284 ein Wert kleiner Null eingetragen. Der Wert wird automatisch korrigiert indem der Betrag des Wertes übernommen wird.
Reaktion | Klasse | 1 | Es wird der Betrag des eingestellten Wertes weiterverwendet.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert von P-AXIS-00284 prüfen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Aktuell eingestellter Wert, siehe P-AXIS-00284
%3: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Unterer Granzwert für P-AXIS-00284 (0)
%4: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.