# ID 44070

FB-Fehler: Ein Eingang vom Typ LREAL hat einen Wert, der außerhalb des zugelassenen Bereichs von -2147483648.0 .. 2147483647.0 liegt.
Beschreibung | Der Funktionsbaustein, der diese Fehlermeldung ausgibt, besitzt mindestens einen Eingang vom Typ LREAL. An einem dieser Eingänge wurde ein Wert zugewiesen, der außerhalb des Intervalls [-2147483648.0, 2147483647.0] liegt. Der Wertebereich für diesen Eingang ist eingeschränkt, weil der Wert intern einer REAL-Variablen zugewiesen wird.
Reaktion | Klasse | - | Der Auftrag wird vom FB verworfen und nicht an den Motion Controller weitergeleitet.
Abhilfe | Klasse | - | Einen zulässigen Wert am entsprechenden Eingang zuweisen. Eine steigende Flanke am Eingang "Execute" schickt einen neuen Auftrag an den Motion Controller.
Fehlertyp | -