# ID 20022

Negativer Softwareendschalter ausserhalb erlaubtem Datenformat.
Beschreibung | Der programmierte negative Softwareendschalter (G98) liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 G98 X-94967596

`N1000 M30`

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. .
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Negative Softwareendschalter innerhalb des zulässigen Wertebereiches programmieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00177
%2: | Unterer Grenzwert [-]
Unterer Grenzwert
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Oberer Grenzwert
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.