# Beschreibung

Drehen ist ein Fertigungsverfahren der Zerspantechnik und zählt neben dem Fräsen, Bohren und Schleifen zu den Grundtechniken der maschinellen Metallbearbeitung. Die zur Bearbeitung erforderliche Werkzeugmaschine ist die Drehmaschine. Diese besteht in ihrer Grundform aus diversen Komponenten:

- einem Antrieb, der das im Spannfutter fixierte Werkstück in Drehung versetzt,
- einem Werkzeugschlitten, der das Drehwerkzeug trägt. Mit Handrädern bzw. weiteren Antrieben für die Bewegung der Werkzeugachsen
- einem stabilen und schwingungsdämpfenden Gestell
- Zusatzkomponenten, s.g. Lünetten und einem Reitstock zum Abstützen langer Drehteile

Diese einfache mechanische Form der Universaldrehmaschine ist im nachfolgenden Bild dargestellt. Sie wird hauptsächlich im Bereich der Kleinserie und für die Herstellung von Einzelteilen im Werkstattbereich eingesetzt. Für mittlere und größere Serien kommt die s.g. CNC-Drehmaschine zum Einsatz. Diese verfügt über eine CNC-Steuerung, welche die programmierte Bewegung des Werkzeuges auch auf komplizierten Bahnen ermöglicht.

Abb.: Drehmaschine

## Weiterführende Informationen

- Standarddrehfunktionen
- Funktionen für Dreh- / Fräsmaschinen