# ID 50515

Maximalanzahl nicht quittierter SIGNAL/WAIT ueberschritten. SIGNAL konnte nicht mehr gespeichert werden.
Beschreibung | Die maximale Anzahl der nicht quittierten Signale wurde überschritten, sodass neu Signale nicht mehr gespeichert werden können.
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Reduzieren der zu speichernden Signale, z.B. durch quittieren der Signale.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Signal-ID, die nicht mehr gespeichert werden konnte.
%2: | Grenzwert [-]
Maximal mögliche Anzahl von Speicherplätzen für Signale
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm..