# Parameter des a(n) Polynoms b3 (P-AXIS-00028)

P-AXIS-00028 | Parameter des a(n) Polynoms (B3)
Beschreibung | B3-Parameter des a(n) Polynoms
Parameter | getriebe[i].beschl_kennlinie.b3
Datentyp | REAL64
Datenbereich | REAL64 Bereich
Achstypen | S
Dimension |  | S: s/°²
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----

## Beispiel für eine Parametrierung:

getriebe[0].beschl_kennlinie.typ 2 # Kennung für Typ

# 0: keine Kennlinie

# 1: Hyperbel

# 2: Polynom

# 3: Asynchronantrieb

getriebe[0].beschl_kennlinie.n_grenz 12000000 [10-3°/s]

getriebe[0].beschl_kennlinie.a_konst 16000 [°/s*s]

getriebe[0].beschl_kennlinie.a_min 2000 [°/s*s]

getriebe[0].beschl_kennlinie.b1 -0.88888888 [1/s]

getriebe[0].beschl_kennlinie.b2 2.08333333E-5 [1/Grad]

getriebe[0].beschl_kennlinie.b3 -1.92901234E-10 [s/Grad²]