# Translation zweite Achse (P-CHAN-00492)

P-CHAN-00492 | Translation der zweiten Achse
Beschreibung | Zweite Komponente des translatorischen Verschiebungsvektors in [mm]. (Diese beziehen sich auf die Hauptachsen in der Reihenfolge bei G17).
Parameter | coordinate_system.def[i].path[j].translation.t2
Datentyp | REAL64
Datenbereich |
Dimension | [mm]
Standardwert | 0.0
Anmerkungen | Ab CNC-Version V3.01.3079.36