# ID 13429

Durchmesser des Zapfens ist nicht definiert @P29.
Beschreibung | Es wurde kein Durchmesser für den Zapfen definiert, oder der Wert ist <=0.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren des Zapfendurchmessers beim Zyklusaufruf mit dem Parameter @P29.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm