# Prozesszeit der Referenzpunktfahrt (P-CHAN-00077)

P-CHAN-00077 | Prozesszeit der Referenzpunktfahrt für die Fertigungszeitberechnung
Beschreibung | Zur Berechnung der Fertigungszeit muss für die Referenzpunktfahrt über diesen Parameter eine Prozesszeit angegeben werden.
Parameter | rpf_prozess_zeit
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 < rpf_prozess_zeit < MAX(UNS32)
Dimension | µs
Standardwert | 0
Anmerkungen | Das Element wird aktuell nur für die Fertigungszeitberechnung verwendet. Parametrierbeispiel: Im nachfolgenden Beispiel wird die Prozesszeit der Referenzpunktfahrt mit 3s angegeben. rpf_prozess_zeit 3000000