# ID 13209

Variable für Rückgabe fehlerhaft definiert.
Beschreibung | Das Array V.L.RESULT_V, in den die Rückgabewerte eingetragen werden sollen, ist fehlerhaft definiert. Es muss ein Array mit mindestens drei Elementen definiert werden, z.B.: #VAR V.L.RESULT_V1[3] #ENDVAR Anhand der Mehrfach-ID ist erkennbar, welcher Rückgabewert fehlerhaft definiert ist:

1. V.L.RESULT_V1,

2. V.L.RESULT_V2,

3. V.L.RESULT_V3,

4. V.L.RESULT_V4,

5. V.L.RESULT_V5

Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm