# ID 20985

Funktion ist nur mit Absolutprogrammierung erlaubt.
Beschreibung | Die Verwendung des Befehls #SUPPRESS OFFSETS ist nur bei absoluter Programmierung (G90) möglich [PROG//Kapitel: Unterdrückung von Verschiebungen]
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Modifikation des NC-Programms.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Nummer der Achse, die im Relativmode (G91) ist.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.