# ID 42014

FB-Fehler: Wert am Eingang "VelFactor" liegt außerhalb des erlaubten Wertebereichs.
Beschreibung | Durch die Implementierung der Motion Plattform muss der Wert am Eingang „VelFactor“ des FB MC_GrpSetOverride im Intervall [0.0, 65535.0] liegen.
Reaktion | Klasse | - | Der FB setzt seinen Ausgang „Error“ auf TRUE und den Ausgang „Enabled“ auf FALSE. Der Wert, der außerhalb der erlaubten Grenzen liegt, wird nicht berücksichtigt. Der zuletzt korrekt berechnete Override-Wert ist weiterhin wirksam.
Abhilfe | Klasse | - | Legen Sie an den Eingang „VelFactor“ einen Wert an, der innerhalb der erlaubten Grenzen des Intervals [0.0, 65535.0] liegt.
Fehlertyp | -