# ID 70659

Unzulässige Beschleunigung in Nickkompensation.
Beschreibung | Die angegebene Beschleunigung in P-COMP-00066 bei Verwendung der Nickkompensation ist Null. Dies ist nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 7 | Prüfen und Modifizieren der Beschleunigung in P-COMP-00066.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.