# Bedingung für die Aktivierung der Funktionalitäten (P-CHAN-00508)

P-CHAN-00508 | Bedingung für die Aktivierung der Funktionalitäten
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann eine Bedingung angegeben werden. Entspricht der Bearbeitungsmodus bei Programmstart der angegebenen Bedingung, so werden die zugehörigen Funktionalitäten bei Programmstart aktiviert. Die entsprechenden Funktionalitäten werden mit P-CHAN-00507 festgelegt.

Beispiel

configuration.decoder.fct_enable[0] FCT_DEFAULT

configuration.decoder.fct_condition[0] ISG_STANDARD

configuration.decoder.fct_enable[1] FCT_USE_CACHED_FILES

configuration.decoder.fct_condition[1] BLOCK_SEARCH

Die Zuordnung von Bedingung zur entsprechenden Funktionalität erfolgt über den Index.

Parameter | configuration.decoder.fct_condition[<idx>] mit idx 0, 1
Datentyp | STRING
Datenbereich | Siehe Bedingung für die Aktivierung der Funktionalitäten (P-CHAN-00508)
Dimension | ----
Standardwert | ISG_STANDARD
Anmerkungen | Parameter ist ab folgenden Versionen verfügbar V2.11.2040.04 ; V2.11.2810.02 ; V3.1.3079.17 ; V3.1.3107.10

Kennung/ Syntax | Bedeutung
ISG_STANDARD | Normaler Programmstart
BLOCK_SEARCH (SV) | Satzvorlauf (FCT-C6)
CONTOUR_VISU (SOLLKON) | Sollkonturvisualisierung (FCT-C17)
ON_LINE | Online Visualisierung (FCT-C17)
SYNTAX_CHECK (SYNCHK) | Syntaxüberprüfung (FCT-C9)
PROD_TIME | Fertigungszeitberechnung
ONLINE_PROD_TIME | Online Fertigungszeitberechnung
DRY_RUN (MACHINE_LOCK) | Trockenlauf (FCT-C17)
SCENE | 3D-Visualisierung (FCT-C17)

Die in Klammern aufgeführte Syntax ist als Alternative zulässig.