# ID 20626

Das Überschreiben eines Makro-NC-Codes ist nicht erlaubt.
Beschreibung | Im NC-Programm soll ein bereits definiertes Makro erneut geschrieben werden. Diese Möglichkeit ist durch die versionsspezifische Konfiguration nicht zulässig. Beispiel: Falsch: N10 "MACRO_1" = " G00 X0 Y0 Z0" N15 "MACRO_2" = " G00 X10 Y20 Z30"

N20 "MACRO_1" = " G01 F2000 X0 Y0 Z0"

:

N1000 M30

Richtig:

N10 "MACRO_1" = " G00 X0 Y0 Z0"

N15 "MACRO_2" = " G00 X10 Y20 Z30"

N20 "MACRO_3" = " G01 F2000 X0 Y0 Z0"

:

N1000 M30

Weitere Informationen unter [PROG// Kapitel: Makros]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Zusätzliche(s) Makros mit dem gleichen Namen entfernen oder Makro mit neuem Namen anlegen. Ansonsten wenden Sie sich bitte an den Steuerungslieferanten, um das Üerschreiben eines Makros in der Version freizuschalten.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.