# Grenzwert für Bahngeschwindigkeit (P-CHAN-00090)

P-CHAN-00090 | Grenzwert für Bahngeschwindigkeit
Beschreibung | Sofern keine Änderung der Parameterwerte durch NC Programmierung erfolgt ist, wird nach Aktivierung im NC Programm die Bahngeschwindigkeit durch diesen Wert begrenzt.
Parameter | vector.velocity
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0 ... Max. Geschwindigkeit, applikationsspezifisch
Dimension | mm/min
Standardwert | 2000000000
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: vector.velocity 1500