# ID 44076

FB-Fehler: MCV_ConveyorControl. Wert am Eingang "ControlMode" ist ungueltig.
Beschreibung | Dem Eingang "ControlMode" des Funktionsbaustein MCV_ConveyorControl wurde ein ungültiger Wert zugewiesen. Zulässige Werte am Eingang "ControlMode" sind:
Globale Konstante | Wert
HLI_CONVEYOR_SPEED_CONST | 0
HLI_CONVEYOR_ACCELERATION | 1
HLI_CONVEYOR_DECELERATION | 2
HLI_CONVEYOR_SPEED_ZERO | 3
HLI_CONVEYOR_MACH_WITH_SPEED_ZERO | 4
Reaktion | Klasse | - | Der fehlerhafte Wert wird nicht über die entsprechende Control Unit an den Motion Controller weitergereicht.
Abhilfe | Klasse | - | Den zugewiesenen Wert korrigieren. Der korrigierte Wert wird unmittelbar an den Motion Controller übertragen, wenn der Eingang "Enable" TRUE ist.
Fehlertyp | -