# ID 315005

Gewichtungsfaktor für die Geschwindigkeit der Abstandsregelung bei der Senkbewegung überschreitet Maximalwert.
Beschreibung | Bei der Abstandsregelung [FCT-M3] kann die für die Senk- bzw. Zustellbewegung verwendete Geschwindigkeit gewichtet werden. Der angegebene Gewichtungsfaktor ist jedoch größer als zulässig. Für die achsspezifische Abstandsregelung:

- Geschwindigkeit Beschreibung
- Gewichtungsfaktor Beschreibung

3D-Abstandsregelung:

- Geschwindigkeit Beschreibung
- Gewichtungsfaktor Beschreibung

Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, Gewichtungsfaktor für die Geschwindigkeit wird korrigiert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und korrigieren des entsprechenden Gewichtungsfaktors
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, logische Kanalnummer Logische Nummer eines NC-Kanals (P-CHAN-00400) bei 3D-Abstandsregelung.
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 %]
Fehlerhafter Gewichtungswert
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 %]
Maximal zulässige Geschwindigkeitsgewichtung
%4: | Korrigierter Wert [0.1 %]
Korrigierter Wert für die Geschwindigkeitsgewichtung
Fehlertyp | -