# Visualisierung Ax_AxisCoupling

Damit wird die Control Unit gpAx[..]^.lr_mc_control.axis_coupling (CNC build > 2800) genutzt mit der Achskopplungen für eine Achse beauftragt werden Damit kann die Bewegung einer Achse durch die Bewegung von anderen Achsen zusätzlich oder exklusiv beeinflusst werden.

Die Beauftragung dieser Control Unit findet sich in der POU ISG_FB_AXCU_AxisCoupling.

Abb.: Visualisierung Ax_AxisCoupling