# ID 110298

Aenderung des Vorzeichens des Istwerts erfordert Neustart.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00230 der das Vorzeichen der Istwertes angibt kann bei laufender CNC nicht geändert werden. Das geänderte Vorzeichen wird nicht übernommen, der zuvor aktive Wert bleibt weiterhin gültig.
Reaktion | Klasse | 0 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 0 | Vorzeichen P-AXIS-00230 im Konfigurationsmodus bzw. bei inaktiver CNC ändern.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: |
Aktueller Wert von P-AXIS-00230.
%3: |
Korrigierter Wert von P-AXIS-00230.
Fehlertyp | -